|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский  | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Количество секций шкафа | шт | ≥ 2 |
| Силовая полка разделяющая шкаф на верхнюю и нижнюю секции |   | Наличие |
| Материал изготовления полок и дверей верхней части |   | Стекло |
| Количество дверей верхней части | шт | ≥ 2 |
| Толщина стекла | мм | ≥ 3 |
| Магнитные защелки на стеклянных дверях |   | Наличие |
| Количество полок из стекла | шт | ≥ 2 |
| Допустимая распределенная нагрузка на стеклянную полку | кг | ≥ 10 |
| Материал изготовления корпуса, полок и дверей нижней секции  |   | Металл |
| Толщина металла | мм | ≥ 0,8 |
| Количество полок | шт | ≥ 2 |
| Регулировка полок по высоте |   | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на металлическую полку | кг | ≥ 15 |
| Замок на металических дверях |   | Наличие |
| Покрыти металических деталей |   | Полимерно-порошковое |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 700 |
| Глубина шкафа | мм | > 310 |
| Высота шкафа | мм | ≥ 1650 |
| Высота верхнего отделения | мм | ≥ 770 |