|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло модульное | 1 | Ширина | мм | ≥ 900 |
|  | Глубина | мм | ≥ 650 |
|  | Высота | мм | ≥ 720 |
| 2 | Диван со спинкой |  | Наличие |
| 3 | Спинка выполнена в виде валика | мм | Соответствие |
| 4 | Опора на уровне поясничной части обеспечивает комфортную поддержку спину | мм | Наличие |
| 5 | Чехол валика на молнии |  | Соответствие |
| 6 | Вставки, соединяющие сиденье и спинку выполнены из хромированных труб с декоративными шайбами |  | Соответствие |
| 7 | Диаметр труб | мм | ≥ 32 |
| 8 | Каркас |  | Брус хвойных пород дерева, ДВП и фанера березовая шлифованная, ДСП шлифованная |
| 9 | Наполнение |  | Пенополиуретан |
| 10 | Толщина пенополиуретана на сиденье | мм | ≥40 |
| 11 | Плотность пенополиуретана | кг/м3 | ≥30 |
| 12 | Толщина пенополиуретана на спинке | мм | ≥20 |
| 13 | Плотность пенополиуретана | кг/м3 | ≥22 |
| 14 | Низ изделия забивается спанбондом |  | Соответствие |
| 15 | Подлокотники |  | Наличие |
| 16 | Опоры хромированные |  | Соответствие |
| 17 | Количество опор | шт | ≥ 4 |
| 18 | Высота опор | шт | ≥ 40 и ≤ 65 |
| 19 | Обивка спинки и сиденья |  | Искусственная кожа |
| 20 | Цвет искусственной кожи |  | сочетание двух цветов из списка: серый, белый, бежевый, голубой, синий, горчичный, оранжевый, фиолетовый ,салатовый |