|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Стол модульный регулируемый по высоте | 1 | Стол состоит из столешницы, царги и металлического каркаса |   | Соответствие |
| 2 | Ширина | мм | ≥ 812 |
| 3 | Глубина | мм | ≥ 428 |
| 4 | Высота | мм | ≥ 760 |
| 5 | Форма столешницы |   | дугообразная |
| 6 | Ширина столешницы | мм | ≥ 812 |
| 7 | Глубина столешницы | мм | ≥ 428 |
| 8 | Высота столешницы | мм | ≥ 22  |
| 9 | Материал изготовления столешницы царги |   | ЛДСП |
| 10 | Толщина ЛДСП столешницы | мм | ≥ 22 |
| 11 | Толщина ЛДСП царги | мм | ≥ 16 |
| 12 | Материал торцевых поверхностей |   | Кромка ПВХ |
| 13 | Толщина материла торцевых поверхностей | мм | ≥ 1 |
| 14 | Материал торцевых поверхностей |   | Кромка ПВХ |
| 15 | Толщина материла торцевых поверхностей | мм | 1 и 0,4 |
| 16 | Цвет ЛДСП и кромки ПВХ |   | белый или серый или дуб |
| 17 | металлокаркас |   | наличие |
| 18 | Металлокаркас имеет 4 опоры, сваренные между собой, траверсу, и механизм трансформации столешницы |   | Соответствие |
| 19 | Опоры тип 1 согнуты под углом и жестко сварены с опорами тип 2 |   | Соответствие |
| 20 | Опоры из плоскоовальной металлической трубы |   | Наличие |
| 21 | Длина диаметра плоскоовальной трубы опор тип1 | мм | ≥ 60 |
| 22 | Глубина диаметра плоскоовальной трубы опор тип1 | мм | ≥ 30 |
| 23 | Длина диаметра плоскоовальной трубы опор тип2 | мм | ≥ 50 |
| 24 | Глубина диаметра плоскоовальной трубы опор тип2 | мм | ≥ 25 |
| 25 | Толщина стенки трубы | мм | ˃ 1,4 и ˂ 1,8 |
| 26 | Колеса полипропиленовые со стопором с прорезиненным ободом для бесшумного хода |   | Наличие |
| 27 | Наличие крепежных пластин для крепления царги между правыми и левыми группами опор |   | Наличие |
| 28 | Материал изготовления крепежной пластины |   | штампованная холоднокатанная полоса |
| 29 | Между правыми и левыми группами опор траверса с механизмом трансформации столешницы со стопором |   | Соответствие |
| 30 | Материал изготовления траверсы |   | круглая труба |
| 31 | Диаметр круглой трубы  | мм | ≥ 50 |
| 32 | Толщина стенки трубы  | мм | ≥ 1,5 |
| 33 | Механизм трансформации столешницы  |   | безступенчато складывает и раскладывает столешницу |
| 34 | Механизм трансформации сборный элемент из полипропиленовой поворотной ручки, пластикового корпуса, внутри которого установлен алюминиевый корпус с натяжной пружиной и фиксирующим стопором, передающего штифта |   | Наличие |
| 35 | Сетка- полка для хранения вещей  |   | сварное соединение труб круглого сечения и полипропиленовых полкодержателей |
| 36 | Материал изготовления полкодержателей |   | Полипропилен |
| 37 | Покрытие каркаса |   | порошковая краска |
| 38 | Цвет покрытия |   | Белый |