|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110-00000017Шкаф для хранения лекарственных средств | Подобное мебели изделие, разработанное для того, чтобы хранить и заготавливать лекарства. Оно обычно имеет полки, ящики, шкафчик для наркотиков, и может иметь другие средства обслуживания, например, сливы, или иметь прилавок. Некоторые аптечки могут даже иметь маленький встроенный холодильник. | шт | Соответствие КТРУ |
| Шкаф металлический двухсекционный двухстворчатый для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения |  | Соответствие  |
| Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной | мм | Не менее 0,8 |
| Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014 – полимерно-порошковое по ТУ 2329-002-45318751-2008 устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Соответствие  |
| Шкаф состоит из двух секций (верхняя и нижняя) с металлическими дверками. Каждая секция шкафа оборудована дверцей и двумя полками (внутри) |  | Соответствие  |
| Силовая полка разделяет шкаф на верхнюю и нижнюю секции |  | Соответствие  |
| Общее количество полок | шт | 5 |
| Полки металлические регулируются по высоте |  | Соответствие  |
| Дверцы на каждой секции оборудованы замками. |  | Соответствие  |
| Угол открывания двери | градус | Не менее 100 |
| Шкаф опирается на регулируемые опоры, позволяющие установить шкаф устойчиво  |  | Соответствие  |
| Отсутствие сварных швов |  | Соответствие  |
| Масса | кг | не более 50 |
| Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку | кг | 15±1 |
| **Габаритные размеры** |   |  |
| Ширина | мм | 800±5 |
| Глубина | мм | 400±5 |
| Высота | мм | 1750±5 |
| Высота верхнего отделения | мм | 820±5 |
| Высота нижнего отделения | мм | 820±5 |
| Размер полки (ШхГ) | мм | (795х357)±5 |
| Внутренний размер верхней и нижней секций (ШхГхВ) | мм | (795х357х820) ±5 |
| Цвет |  | Белый или эквивалент |
| Срок предоставления гарантии качества товара | мес | Не менее 12 |
| Инструкция по эксплуатации (паспорт) |  | Наличие  |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие  |