|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тележка медицинская для белья ОКПД 2 32.50.30.119 | Назначение:  |   | для перевозки медицинских изделий |
| Тип каркаса |   | Сварной |
| Материал изготовления каркаса |   | Стальная труба  |
| Диаметр стальной трубы | мм | ≥ 20 |
| Толщина стальной трубы | мм | > 1 |
| Материал изготовления корзины и полок |   | Сварная сетка  |
| Ширина ячейки сварной сетки | мм | ≥ 50 |
| Длина ячейки сварной сетки | мм | ≤ 150 |
| Диаметр прутьев сетки | мм | ≥ 4 |
| Покрытие металлических деталей по требованию IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014 |   | Наличие |
| Колеса |   | Наличие |
| Материал изготовления колес |   | Резина |
| Цвет резины |   | Серый |
| Количество колес с автономным тормозным устройством | шт | ≥ 2 |
| Номинальная нагрузка | кг | ≥ 100 |
| Ручки для перемещения |   | Наличие |
| Количество ручек для перемещения | шт | ≥ 2 |
| Длина каркаса тележки | мм | ≥ 1000 и ≤ 1100 |
| Ширина каркаса тележки | мм | ≥ 500 и ≤ 600 |
| Высота каркаса тележки | мм | ≥ 850 |
| Расстояние между корзиной и полкой | мм | ≥ 300 |
| Высота борта нижней полки | мм | ≥ 50 |
| Длина корзины  | мм | > 800 |
| Ширина корзины | мм | ≥ 470 |
| Высота корзины | мм | > 300 |
| Размер полки (Д) | мм | > 800 |
| Размер полки (Ш) | мм | ≥ 470 |
| Размер полки (В) | мм | ≥ 50 |