|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики** | **Обоснование по КТРУ** |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателя предлагаемого к поставке товара** |  |
| **1** | Сушильная панель для посуды 31.09.11.190 - Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки616 | Назначение  |  | Для сушки лабораторной посуды | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Вариант размещения |  | настенный | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Габаритные размеры сушильной панели, длина | мм | ≥450 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Габаритные размеры сушильной панели, высота | мм | >620 и <650 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Габаритные размеры сушильной панели, глубина | мм | >180 и <190 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Материал сушильной панели |  | полипропилен | Обусловлено необходимостью обеспечения прочности и долговечности использования |
| Поддон |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Литая конструкция панели и поддона |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Количество штырей сушильной панели | шт | ≥50 | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |
| Крепеж на стену |  | наличие | Данная характеристика позволит обеспечить необходимый заказчику функционал |