|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00000326  Ширма прикроватная | Изделие, похожее на раму, предназначенное для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе во время медицинских процедур или исключительно для обеспечения конфиденциальности. Как правило, это складное изделие, которое можно хранить, когда оно не используется, а также раскладывать и размещать вокруг зоны, которую необходимо отгородить. Оно может иметь или не иметь колесики. | шт | Соответствие КТРУ |
| Ширма медицинская, на колесах, трехсекционная |  | Соответствие |
| **Каркас:** |  |  |
| - стальная труба круглого сечения | мм | не более 16 |
| - толщина | мм | не менее 1,2 |
| - стальная труба круглого сечения | мм | не менее 14 |
| - толщина | мм | не более 1,5 |
| Экран поливинилхлоридная пленка |  | Соответствие |
| Устанавливается на колеса диаметром | мм | Не менее 50 |
| **Техническое описание:** |  |  |
| количество секций |  | 3 |
| Секции собираются путем соединения друг с другом колодками ПВХ причем каждая последующая секция будет иметь возможность поворота относительно предыдущей |  | Соответствие |
| Каждая секция состоит из экрана, стяжки, стойки одинарной, стойки двойной |  | Соответствие |
| **Габаритные размеры одной секции:** |  |  |
| Ширина | мм | 800±10 |
| Глубина | мм | 400±10 |
| Высота | мм | 1720±10 |
| Цвет |  | Белый или эквивалент |
| **Общие требования:** |  |  |
| Гарантийный срок | мес | не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |
| Инструкция производителя на русском языке |  | Наличие |