|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190  Лампа ультрафиолетовая | Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением |  | Соответствие |
| Тип цоколя |  | G13 |
| Диаметр | мм | ≥ 25,5 и ≤ 27 |
| Общая длина со штырьками | мм | ≥ 905 и ≤ 908,8 |
| Номинальная мощность | Вт | ≥ 30 |
| Срок службы лампы, час. | не менее 9000 | ≥8000 и ≤ 11000 |
| Инструкция производителя на русском языке |  | Наличие |