|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00001912  Блок жидкого кислорода портативный | Устройство, выполненное в виде переносного резервного перезаполняемого контейнера, предназначенного для хранения жидкого кислорода (LOX) и его преобразования в газообразную форму для доставки медицинского кислорода (O2) при различных импульсных или фиксированных подачах потока пациенту, который обычно испытывает трудности с извлечением О2 из атмосферы. Обычно состоит из криогенной канистры, содержащей LOX, механизма (например, нагревательной катушки), в котором LOX превращается в газ, устройства управления подачей газа (например, клапана подачи или механизма с фиксированным потоком), который регулирует поток O2 к пациенту, отверстия для заполнения и выхода для присоединения носовой канюли или маски для лица. |  | Соответствие КТРУ |
| Исполнение |  | Подушка |
| Объем | Литр; кубический дециметр | ≥ 25 и ≤ 30 |