|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мебель кухонная | 1 | Состоит из двух тумб, двух навесных шкафов |  | Соответствие |
| 2 | Ширина тумбы №1 | мм | ≥800 |
| 3 | Глубина тумбы №1 | мм | ≥600 |
| 4 | Высота тумбы №1 | мм | ≥850 |
| 5 | Тумба №1 состоитиз столешницы, основания, двух боковин, двух дверей |  | Соответствие |
| 6 | Материал изготовления столешницы тумбы №1 |  | ДСП с пластиковым покрытием |
| 7 | Толщина столешницы тумбы №1 | мм | ≥26 |
| 8 | Материал изготовления каркаса тумбы №1 |  | ЛДСП |
| 9 | Толщина ЛДСП тумбы №1 | мм | ≥16 |
| 10 | Цвет каркаса тумбы №1 |  | Дуб серый или серый |
| 11 | Материал изготовления двери тумбы №1 |  | МДФ с пленкой ПВХ |
| 12 | Толщина МДФ тумбы №1 | мм | ≥16 |
| 13 | Материал торцевых поверхностей каркаса тумбы №1 |  | Кромка ПВХ |
| 14 | Толщина материала торцевых поверхностей каркаса тумбы №1 | мм | ≥0,4 |
| 15 | В столешницу тумбы №1 встраивается врезная мойка |  | Наличие |
| 16 | Количество дверей тумбы №1 | шт | ≥2 |
| 17 | Крепление дверей тумбы №1 |  | Мебельные петли |
| 18 | Тип петель тумбы №1 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 19 | Количество мебельных петель тумбы №1 | шт | ≥2 |
| 20 | Угол открывания мебельных петель тумбы №1 | градусов | ≥105 |
| 21 | Количество ручек тумбы №1 | шт | ≥2 |
| 22 | Ручка тумбы №1 металлическая |  | Наличие |
| 23 | Форма ручки тумбы №1 |  | Рейлинг |
| 24 | Межосевое расстояние тумбы №1 | мм | ≥128 |
| 25 | Ширина тумбы №2 | мм | ≥800 |
| 26 | Глубина тумбы №2 | мм | ≥600 |
| 27 | Высота тумбы №2 | мм | ≥850 |
| 28 | Тумба №2 состоит из столешницы, основания, задней стенки, двух боковин и трех ящиков |  | Соответствие |
| 29 | Материал изготовления столешницы тумбы №2 |  | ДСП с пластиковым покрытием |
| 30 | Толщина столешницы тумбы №2 | мм | ≥26 |
| 31 | Материал изготовления остальных элементов тумбы №2 |  | ЛДСП |
| 32 | Толщина ЛДСП тумбы №2 | мм | ≥16 |
| 33 | Материал торцевых поверхностей тумбы №2 |  | Кромка ПВХ |
| 34 | Толщина материала торцевых поверхностей тумбы №2 | мм | ≥0,4 |
| 35 | Под столешницей тумбы №2 выдвижные ящики на телескопических направляющих с доводчиками |  | Соответствие |
| 36 | Количество выдвижных ящиков тумбы №2 | шт | ≥3 |
| 37 | Материал изготовления фасада ящиков тумбы №2 |  | МДФ с пленкой ПВХ |
| 38 | Толщина материала изготовления фасада ящиков тумбы №2 | мм | ≥16 |
| 39 | Цвет фасада ящиков тумбы №2 |  | Белый или серый |
| 40 | Дно тумбы №2 выдвижных ящиков устанавливается в паз |  | Соответствие |
| 41 | Ручки тумбы №2 металлические |  | Наличие |
| 42 | Форма ручек тумбы №2 |  | Рейлинг |
| 43 | Межосевое расстояние тумбы №2 | мм | ≥128 |
| 44 | Навесные шкафы |  | Соответствие |
| 45 | Шкафы разные |  | Соответствие |
| 46 | Ширина шкафа №1 | мм | ≥800 |
| 47 | Глубина шкафа №1 | мм | ≥300 |
| 48 | Высота шкафа №1 | мм | ≥720 |
| 49 | Материал изготовления топа, основания и боковин шкафа №1 |  | ЛДСП |
| 50 | Толщина ЛДСП шкафа №1 | мм | ≥16 |
| 51 | Материал изготовления двери шкафа №1 |  | МДФ с плнкой ПВХ |
| 52 | Толщина МДФ шкафа №1 | мм | ≥16 |
| 53 | Крепление дверей шкафа №1 |  | Мебельные петли |
| 54 | Тип петель шкафа №1 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 55 | Количество мебельных петель шкафа №1 | шт | ≥2 |
| 56 | Угол открывания мебельных петель шкафа №1 | градусов | ≥105 |
| 57 | Количество ручек шкафа №1 | шт | ≥2 |
| 58 | Ручка шкафа №1 металлическая |  | Наличие |
| 59 | Форма ручки шкафа №1 |  | Рейлинг |
| 60 | Межосевое расстояние шкафа №1 | мм | ≥128 |
| 61 | Сушилка для посуды шкафа №1 |  | Наличие |
| 62 | Сушилка двойная металлическая шкафа №1 |  | Соответствие |
| 63 | Ширина шкафа №2 | мм | ≥800 |
| 64 | Глубина шкафа №2 | мм | ≥300 |
| 65 | Высота шкафа №2 | мм | ≥600 |
| 66 | Материал изготовления топа, основания и боковин шкафа №2 |  | ЛДСП |
| 67 | Толщина ЛДСП шкафа №2 | мм | ≥16 |
| 68 | Материал изготовления двери шкафа №2 |  | МДФ с плнкой ПВХ |
| 69 | Толщина МДФ шкафа №2 | мм | ≥16 |
| 70 | Крепление дверей шкафа №2 |  | Мебельные петли |
| 71 | Тип петель шкафа №2 |  | Накладные четырехшарнирные с доводчиком |
| 72 | Количество мебельных петель шкафа №2 | шт | ≥2 |
| 73 | Угол открывания мебельных петель шкафа №2 | градусов | ≥105 |
| 74 | Количество ручек шкафа №2 | шт | ≥2 |
| 75 | Ручка шкафа №2 металлическая |  | Наличие |
| 76 | Форма ручки шкафа №2 |  | Рейлинг |
| 77 | Межосевое расстояние шкафа №2 | мм | ≥ 128 |
| 78 | Полка внутренняя шкафа №2 |  | Наличие |
| 79 | Крепление полок шкафа №2 |  | Металлические полкодержатели |
| 80 | Цвет всех столешниц |  | Бетон или белый |
| 81 | Цвет всех дверей |  | Белый или бежевый |
| 82 | Цвет всех ЛДСП |  | Дуб серый или серый |
| 83 | Фурнитура для крепления к стене |  | Наличие |