|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Стеллаж для книг пристенный | 1 | Состоит из двух идентичных стеллажей |   | Соответствие |
| 2 | Ширина одного стеллаж  | мм | ≥ 900 |
| 3 | Глубина одного стеллаж | мм | ≥ 350 |
| 4 | Высота одного стеллаж | мм | ≥ 1900 |
| 5 | Комплектация стеллажа | мм | Топ, основание, задняя стенка, две боковины, полки, перегородки, две двери |
| 6 | Материал изготовления |   | ЛДСП |
| 7 | Толщина ЛДСП топа и основания | мм | ≥ 22 |
| 8 | Толщина ЛДСП остальных элементов | мм | ≥ 16 |
| 9 | Материал торцевых поверхностей |   | Кромка ПВХ |
| 10 | Толщина Кромки ПВХ  |   | ≥ 1 |
| 11 | Материал изготовления задней стенки изделия | мм | ХДФ |
| 12 | Толщина ХДФ  |   | ≥ 3 |
| 13 | Количество полок | шт | ≥ 4 |
| 14 | Количество равных отделений по высоте | шт | ≥ 5 |
| 15 | Каждое отделение разделено на две части |   | Соответствие |
| 16 | Ширина одной части |   | ≥ 550 |
| 17 | Ширина второй части |   | ≥ 350 |
| 18 | Расположение перегородок |   | В шахматном порядке |
| 19 | Нижнее отделение закрытое |   | Наличие |
| 20 | Крепление дверей |   | Накладные четырехшарнирные мебельные петли |
| 21 | Количество мебельных петель на дверь | шт |  ≥ 2 |
| 22 | Ручки металлические |   | Наличие |
| 23 | Межосевое расстояние | мм | ≥ 96 |
| 24 | Регулируемые опоры |   | Наличие |
| 25 | Цвет корпуска |   | дуб |
| 26 | Цвет полок и фасадов |   | белый |