|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1 |
|

 | Кресло детское с подлокотниками | 1 | Ширина | мм | ≥ 900 |
| 2 | Глубина | мм | ≥ 650 |
| 3 | Высота | мм | ≥ 730 |
| 4 | Кресло со спинкой |   | Соответствие |
| 5 | Тип спинки |   | Прямая |
| 6 | Форма спинки  |   | Закругленная |
| 7 | Глубина спинки | мм | ≥ 200 |
| 8 | Высота спинки | мм | ≥ 290 |
| 9 | Наличие подлокотников |  | Да |
| 10 | Каркас |   | Брус хвойных пород дерева, ДВП и фанера березовая шлифованная, ДСП шлифованная |
| 11 | Наполнение |   | Пенополиуретан |
| 12 | Толщина пенополиуретана на сиденье  | мм | ≥40 |
| 13 | Плотность пенополиуретана | кг/м3 | ≥30 |
| 14 | Толщина пенополиуретана на спинке  | мм | ≥20 |
| 15 | Плотность пенополиуретана | кг/м3 | ≥22 |
| 16 | Низ изделия забивается спанбондом |   | Соответствие |
| 17 | Спинка и сиденье соединены между собой с помощью вставок |   | Наличие |
| 18 | Вставки из трубы с декоративными шайбами |   | Наличие |
| 19 | Диаметр трубы | мм | ≥ 32 |
| 20 | Вставки не видны и создают впечатление, что спинка зависает в воздухе над сиденьем |   | Наличие |
| 21 | хромированные опоры |   | Наличие |
| 22 | Высота опор | мм | ≥ 40 |
| 23 | Вид материала обивки |   | Кожа искусственная |
| 24 | Цвет искусственной кожи |   | сочетание двух цветов из списка: серый, белый, бежевый, капучино ,синий ,салатовый, горчичный |